1. 
Не открываются створки шкафа (дверь) из-за светильника!

Что делать: смотреть внимательно, проверять опуск потолка, высоту светильника и открывание дверей шкафа.
Не открываются окна на балконе из-за светильников!
При открывание дверь «бьет» бра!

2.
Из-за опуска потолка не открывается окно!
Что делать: смотреть внимательно, проверять опуск потолка, высоту светильника и открывание окон.

3
Маленькая ниша для штор, не учли радиатор и вынос подоконника!

Что делать: делаем грамотно размеры, высчитывать глубину ниши для штор.

4.
Забыли про выключатель и розетки у кровати!
Что делать: смотреть внимательно, проходить мысленно все пути включения, выключения.

5.
Забыли розетку для холодильника, духовки 
вытяжки, на фартук и т.д.!
Если необходимо расположить спец. 
розетки в РП, то:
Варочная панель- 100мм от УЧП;
Холодильник встроенный - 100мм от УЧП в соседний модуль;
Холодильник отдельностоящий - 100мм от УЧП в том же месте, лучше к краю, а не по центру;
П/М машина -  в соседнем модуле на любой высоте до столешницы;
Духовка- если встроена в пенал - снизу на высоте 100мм от УЧП, если шнур короткий 1000мм от УЧП в соседний модуль;
Вытяжка – сбоку от вентканала;

Что делать: смотреть внимательно, проходить мысленно все пути включения, выключения.

6.
Не оставили место для наличника при возведении проема!
Что делать: оставлять место для наличника по возможности
.

7.
Толщина плинтуса больше чем наличника!
Что делать: чертить разрез/предусмотреть «сапожок» у наличника, подрезать под 45.
8.
Не учли открывание дверей и ящиков!
Что делать: смотреть внимательно на чертежи, указывать открывание дверей.
9.
При проекте электрики не учли производителя! 
Что делать: выбирать производителя и коллекцию заранее.
10.
Неправильно выбрали смеситель для раковины!
Что делать: чертить раковину и кран согласно тех.картам.












