Распространенные ошибки в Рабочей документации.
- Нет осей
- Нет условных обозначений. Лишние условные обозначения.
- Нет информации из чего предполагаются стены, нет толщины на плане
- Отсутствуют привязки 
- Отсутствуют высотные отметки
- Нет разрезов потолков и не оставлено  (недостаточно) запотолочное пространство для вентиляции, электрики, встроенных светильников
- Странный текст на чертежах (предусмотреть то то , кем и когда?)
- Нет пирогов полов, вид и размеров напольных покрытий
- Нет информации о плинтусах (где он находится и какой профиль)
- Нет начала раскладок материалов
- Нет разрезов потолков или обозначения на плане где этот разрез
- Нет информации о лепнине, молдингах на потолках
- Несоответствие расположения розеток, выключателей, ДВЕРЕЙ на развертах
- Отсутствие ведомости отделки/ частичное заполнение
- Нет отметки УЧП
- Много информации на одном чертеже
- Разные размеры на планах и развертках
-Работа в слоях, а не каждый план отдельно

Лишние в рабочей документации
- Начерченные вазочки, подсвечники и  т.д
- Привязка всех выводов воды согласно тех.картам
- Привязка спец. розеток для кухни 

Лучше не начертить узел совсем- чем начертить  ерунду

Говорим сегодня не о правилах оформления, гостах, в какой программе лучше чертить и каким цветом показывать электрику, а о том, что должно или не должно быть в Рабочей документации 
Что бы реально по Вашему проекту можно было построить и Вам не вернули альбом в красных тонах весь.
 семь раз отмерь, один раз отрежь 
или лучше 100 раз проверить, чем потом краснеть
- развертки и планы проверяем на соответствие друг другу (размеры, кол-во розеток, выключателей и т.д)
- проверяем чтобы ненакладывались чертежи, линии друг на друга  и все было видно
- смотрим каждый лист перед печатью, все Вам самим понятно?
- - перед выпуском альбома проверяем все еще  несколько раз
-





