
По комментариям об вносимых  изменениях в  проект,  проект будет переделываться на 35-40 %.
Изменения будут выданы не ранее 3 октября.
Лист 3 
Таблица экспликации помещения не читается 
Лист 4 
указать размер двери в спальне и расстояние от окна до кровати и от кровати до двери
Лист 24
Вместо конвекторов в полу будут радиаторы отопления в оконных проемах
Изначально в ТЗ были конвектора в оконных проемах, так же на плане демонтажа отправленного на рассмотрения 16.09.22 была информация о конвекторах, комментария по этому поводу не поступали до выдачи  полного проекта.
Лист25
Ок
Лист26
Ок
Лист 27
Лист28
В оконных проемах  сделать паркетную доску на уровне пола
На этапе утверждения  коллажей и визуализаций обсуждались пожелания подоконников  из искусственного камня
Лист29
Лист30
Диффузор  расположить в другом месте ( переговорить)
Диффузор расположен условно, так как отсутствует  проект «вентиляция и кондиционирования.»
Люстра указана не правильно (на 1170 от окна)
Что имеется ввиду не правильно? Цент люстры на чертеже 1170мм  от окна как вы и писали в комментариях. 
Лист31
Убрать декор потолочной подсветки ( карниз и молдинг)по периметру гостиной и сделать  карниз 95 на 100 
На этапе визуализации решение о типе карниза и молдинга было принято. 
Потолок кухни сделать  по нижней линии карниза
Скорректировать  изменения размеров на кухне
Высоты потолков выдавались на рассмотрение 16.09.22, комментариев не поступало. Изменения  в высотах потолка, а так же замена карниза  существенно влияют на количество переделок в проекте. Изменяется и размеры кухонных шкафов и все разверти гостиная и кухня. 
Лист32
Крепление карнизов для штор к бетонному потолку 
Внести изменения с учётом листа 31
Лист 33
Лист 34
Над унитазом в подсветке убрать слово зеркало
Лист 35
Выключатели  для штор  убрать
Перед сдачей проекта запрашивалась информацию о том где будет выключатель. Ответ был как отдельный у штор. Это и было  отображено в проекте 
Лист 36
Розетку справа от двери санузла перенести и сделать слева от двери
Розетки для гирлянд сделать  максимально выше
Лист 37
Лист38
Лист39
Розетку в техническом шкафу  около стиральной машины убрать
Лист 40
Размер обувницы?
Пульт кондиционера перенести на стену слева от двери санузла
Розетку в техническом шкафу поднять и расположить около электр. щитка
Розетку около санузла  ( справа) сделать слева
Лист 41
Розетку на кухне для вытяжки на плинтусе убрать , переделать вывод на потолке
2 розетки про вашим комментариям «Добавить розетку где плита» и это розетки для варочной поверхности.  В итоге оставляем внизу только одну ? Что значит переделать вывод на потолке? 
2 розетки на фартуке слева от вытяжки сделать на другую стену
Лист 42
Проверить условные обозначения
Высота розетки за диваном на высоте 50 от пола 
Лист 43
За тумбой ТВ добавить 1 розетку
В зоне ТВ добавить  2 розетки
Поднять розетки  на верхнюю часть телевизора( оптимальный вариант подключения)
Лист 44
Убрать ТВ розетку 
Лист 45
Выключатель штор убрать
Перед сдачей проекта запрашивалась информацию о том где будет выключатель. Ответ был как отдельный у штор. Это и было  отображено в проекте 
Над дверью в спальне предусмотреть решетку кондиционирования
Над дверь в спальню отдельная решетка не получается и-за высоты потолка в спальне и карниза Поэтому на потолке предусмотрены диффузоры. Решетку можно сделать в карнизе. Проект разрабатывался без рекомендованных опусков потолка, размеров и типов решетки специалистами по вентиляции и кондиционированию.
Лист 46
Созвониться ( есть вопросы по узлу душевой кабины и шкафа на унитазом)
Лист 47
Лист 48
Пересчитать количество паркетной доски и искусственного камня в связи с изменениями указанными в листе 24
Лист 49
Пересчитать количество паркетной доски и искусственного камня в связи с изменениями указанными в листе 24
Сделайте итоговую ведомость по количество каждого отделочного материала
Лист 50
