ТАМБУР
1.Звонок – нет
2.Домофон – да
3.По факту в тамбуре стоит выключатель 1клавишный, но он неперекрестный, надо значит его сделать перекрестным
4.Автоподсветка шкафа (вывод под нее) – да
5.Добавить выключатель на весь свет в доме – чтобы можно было выключить все, когда уходишь.

КОРИДОР
1.Добавляем один выключатель для перекрестного выключения света в тамбуре
2.Перекрестный для выключения основного света в коридоре около лестнице не нужен. Его надо будет просто объединить с выключателем на 2м этаже.
3.Бра на стене и люстра выключатель одноклавишный с одного выключения/включения, на втором уже есть разводка под перекрестный
ГОСТИНАЯ/КУХНЯ
1.Добавляем включение обеденной зоны отдельным выключателем около подсветки кухни
ВАННА 1 ЭТАЖ
1.Полки и Бра включение/выключение одним выключателем
2.Верхний свет отдельно

ВАННА 2 ЭТАЖ
1.Вся декоративная подсветка вместе с зеркалом вместе одним включателем. Перенести ее отдельным выключателем к выключателю верхнего света
2.Бра над ванной отдельным выключателем, как показано на плане выключателем около стеллажа.




