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Предлагаем к рассмотрению возможные варианты аттракционов в Вашем бассейне
	
	Наименование
	Краткое описание
	Фото
	Комментарии

	1
	Противоток с частотным регулированием
	Противоток 150 м.куб/час. Три подающих дюзы обеспечивают широкий поток. Частотное регулирование с подключением к пульту OSPA, позволяет программировать несколько индивидуальных сценариев плавания
	[image: image1.png]



[image: image2.jpg]Leistungseinstellungen

ospa





	Предлагаем к установке вместо штатного противотока на торцевой стене бассейна в глубокой части. Крайне эффективен, как для спортивного плавания, так и для спокойного плавания.

	2
	Стеновой массаж 
	4 подающие дюзы разнесенные по стене бассейна с шагом (примерно) 1,0 м. Производительность каждой дюзы – порядка 14 м.куб/час.
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	Предлагаем к установке в бассейне, при входе по прямоугольной римской лестнице на правой стене. Высоты установки – индивидуально под Заказчика. Эффективный массаж всего тела.

	3
	Донный массаж 
	1 подающая дюза на дне. Производительность порядка 60 м.куб/час
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	Предлагаем к установке в бассейне, при входе по прямоугольной римской лестнице у левой стены. Лучше нет ничего для массажа пяток.

	
	
	
	
	

	4
	Аэромассаж 
	1 донное плато размером

 500 х 500 или

 диаметром 500 мм
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	Предлагаем к установке напротив прямоугольной римской лестницы. Аттракцион больше для детей.

	5
	Водопады OSPA
	4 водопада (возможные варианты от OSPA прилагаем)
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	Согласно предварительному разговору с дизайнером, предполагаются к установке у колонн.

	6
	Водопады не OSPA, но и не российские
	Варианты водопадов от европейских производителей (управление стыкуется с системой OSPA)
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ТАКЖЕ СМОТРИТЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ФАЙЛЫ и БУКЛЕТЫ


	

	7
	Массажное кольцо
	1 (или более) массажное кольцо. Возможны исполнения, как чисто в «стали», так и в облицовке (фото прилагаем)
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	Предлагаем к установке в любом из углов бассейна (с понижением глубины в этой части).

	8
	Массажная седушка с 8-ю дюзами и с частотным регулированием
	 На полурадиусе в зоне полукруглой римской лестницы. Производительность каждой дюзы порядка 7 м.куб/час.
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	Возможная компоновка дюз: 2 выше лопаток + 2 ниже лопаток + 2 средняя зона бедра + 2 икры. Частотное регулирование обеспечит массаж от щадящего до среднего.

	9
	Массажная седушка с 6-ю дюзами и с частотным регулированием
	На полурадиусе в зоне полукруглой римской лестницы. Производительность каждой дюзы порядка 10 м.куб/час.
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	Возможная компоновка дюз: 2 по уровню лопаток + 2 средняя зона бедра + 2 икры. Частотное регулирование обеспечит массаж от щадящего до сильного. Концентрация массажа на зоне лопаток.

	10
	Массажная седушка с 4-мя дюзами и с частотным регулированием
	На полурадиусе в зоне полукруглой римской лестницы. Производительность каждой дюзы порядка 14 м.куб/час.
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	Возможная компоновка дюз: 2 выше лопаток + 2 ниже лопаток. Частотное регулирование обеспечит массаж от щадящего до сильного. Концентрация массажа на зоне лопаток.

	
	
	
	
	


Пункт 7, 8, 9 – как варианты. Седушки можно делать с любыми комбинациями фирменных комплектов OSPA с 4-мя, 6-ю, 8-ю комплектами дюз. Фирменное частотное регулирование обеспечить совершенно любой массаж для удовольствия и пользы, но без травм. Несмотря на наш опыт - нам важно Ваше мнение по компоновке дюз.
С уважением

Цветков П.В.

+7-921-961-64-86
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~ (812) 935-44-05, 961-64-86
| info@voodaa.ru
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