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Необходимые пояснения к расположениям аттракционов
1) Противоток – там, где он и «просится»

2) Массажная ниша – в углу. Углы слева и справа от римской лестницы малы. Угол рядом с обычной лестницей (справа снизу) не удобен. Далеко от зоны СПА. Близко от лестницы.

3) Массаж донный – в промежуток между водопадом и углом. Стеновой массаж 4 дюзы – туда комфортно уже не помещается.

4) Стеновой массаж в бассейне – единственное место – напротив донного массажа. Дюзы можно раскидать с хорошим интервалом для удобства пользования сразу несколькими людьми.

5) Гейзер квадратный – видовая вещь – по центру бассейна.

6) Гейзер круглый – видовая вещь – в радиус СПА зоны.

7) Водопады – привязка к колоннам – не создают лишних «столбов» между колонами. Кроме того – визуально 2 включенных водопада ограничат зону СПА.

8) Массажные седушки в СПА. Самый сложный вариант размещения. Как мы его видим:
· организовываем по 2 седушки на каждую сторону (больше будет не комфортно);

· слева или справа (как удобнее) будет (скажем) – зона интенсивного массажа только спины. Массаж можно отрегулировать с помощью изменения производительности насоса. Т.е. два человека сидя рядом легко создадут интенсивность необходимую именно каждому из них. Сами дюзы можно раскидать по спине с разной схемой (на одной чуть выше, на другой чуть ниже);

· на противоположной стороне зоны СПА – мягкий массаж. 2 седушки. На одной предполагаем 6 дюз (места размещения можно рассмотреть на месте путем создания моделей седушек), на второй 8 дюз (аналогично места размещения можно рассмотреть на модели). 
С уважением

Цветков П.В.
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