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ПРОЖЕКТОРА (ФОНАРИКИ) в бассейн
	
	Маркировка на схемах
	Фото
	Схема света

	1
	1 POW-LED с углом раскрытия 10 градусов
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	V12 
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	3 POW-LED с углом раскрытия 10 градусов
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	W61
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	3 POW-LED с углом раскрытия 30 градусов
	[image: image4.emf]
	W33
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	15 POW-LED с углом раскрытия 90 градусов
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	W23
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	24 POW-LED с углом раскрытия 30 - 120 градусов
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	W82
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	27 POW-LED с углом раскрытия 30 - 120 градусов
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