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        Приложение №2 к договору №__/__ПР 
г. Москва                                                                                                « ___» ________ 2016 г.
Перечень проектных работ
1. Раздел АР:

1. Лист общих данных с общими указаниями для комплекта АР  1-2 листа
2. Фасады дома по одному  - два на  лист с ведомостью отделки  2-4 листа
3. Маркировочные  планы  каждого этажа на отдельном листе с экспликацией помещений, маркировкой полов и заполнений оконных и дверных проемов 1-3 листа
4. Кладочные планы каждого этажа на отдельном листе  1-3 листа
5. План кровли основного объема дома и выступающих частей с планом водосточной системы  1-2 листа
6. Разрезы дома в количестве двух  1-2 листа
7. Экспликация полов, ведомость заполнения оконных и дверных проемов  - компонуются в свободном виде на усмотрение разработчика, количество листов вариативное
8. Другое____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Раздел КР:

1. Лист общих данных с общими указаниями для комплекта КР  1-2 листа
2. Поэтажные планы зданий и сооружений с указанием размеров и экспликации помещений 
3. План фундамента, опалубочные планы и планы армирования монолитных конструкций фундамента или схема раскладки сборных конструкций фундаментов со спецификацией, а так же необходимые сечения по каждому элементу. Состав и компоновка на усмотрение разработчика, но не менее необходимой для строительства документации. 
4. Планы перекрытий для сборных и деревянных конструкций или опалубочные планы и планы армирования монолитных конструкций перекрытий и покрытий по каждому этажу со спецификацией, а так же необходимые сечения по каждому элементу. Состав и компоновка на усмотрение разработчика, но не менее необходимой для строительства документации.
5. Опалубочные планы и планы армирования поэтажных монолитных поясов со  спецификацией, а так же необходимые сечения по каждому элементу. Состав и компоновка на усмотрение разработчика, но не менее необходимой для строительства документации.
6. Ведомость монолитных перемычек со спецификацией
7. План конструктивной системы кровли со спецификацией и сечениями (выполняется при необходимости) 
8. Опалубочные планы и планы армирования других монолитных конструкций (балки, колоны, лестницы) со спецификацией, а так же необходимые сечения по каждому элементу. Состав и компоновка на усмотрение разработчика, но не менее необходимой для строительства документации. 
9. Другое______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Раздел ОВ:
1. План расположения отопительных приборов
2. План расположения теплых полов (если есть)
3. План расположения кондиционеров (если есть)
4. Аксонометрическая схема отопительных приборов
5. Принципиальная схема котельной
6. Спецификации


4. Раздел ВК:
1. План расположения сантехнических приборов
2. План расположения выводов канализации
3. Аксонометрическая схема холодного водоснабжения
4. Аксонометрическая схема горячего водоснабжения
5. Спецификации


5. Раздел ЭОМ:
1. План расположения осветительных приборов
2. План расположения розеток
3. Принципиальная схема подключения потребителей
4. Спецификации
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