Приложение № 1
к договору № 1-22/11  от  13 ноября 2022г


Состав работ и этапы выполнения дизайн-проекта  

Этап I. «Планировочное решение» 
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

1. Заполнение формы Технического Задания на дизайн – проект совместно с Заказчиком;
2. Обмерный план; *
3. План расстановки мебели и оборудования - до 3-х вариантов;
4. Схема планировки с указанием основных размеров

Площадь разработки по этапу S=   98   м2*
*Площадь текущего и последующих этапов уточняется после готовности обмерного плана в рамках работ по Этапу I. Изменение площади и стоимости фиксируется между Сторонами в Дополнительном соглашении об изменении стоимости работ по Договору.


Этап II. «Концептуальное решение»
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Концептуальное решение (мудборды / коллажи / фото предлагаемых отделочных материалов, мебели, техники, предметов декор и т.п.) для каждого помещения.

Площадь разработки по этапу S=    98  м2*
 

Этап III. «3D - визуализация помещений»
 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
3 D - визуализация помещений - Трехмерная фотореалистичная компьютерная визуализация художественно оформленных интерьеров помещения, максимально приближенного к реальности, при которой будет видно, как будет выглядеть помещение, когда оно будет отремонтировано, расставлена мебель, освещение и другие предметы интерьера и декора. Работа выполняется на основе разработанного и утвержденного в рамках Этапа I «Планировочного и концептуального решения».  
Количество ракурсов – 3 вида на зону.

Площадь разработки по этапу S=   98   м2*

Этап IV. «Рабочая документация»
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
-Обмерный план
-План демонтируемых перегородок
-План возводимых перегородок
-Экспликация помещений
-План отопления
-План расстановки мебели
-План расстановки сантехнического оборудования с привязками
-План напольных покрытий
-План плинтусов
-План потолков
-Разрезы потолков
-План потолков с расстановкой осветительного оборудования с привязками
-План настенного осветительного оборудования
-План расстановки выключателей, совмещенный с группами освещения
-План привязки розеток
- Спецификация заполнения дверных проемов
-Развертки помещений
-Ведомость отделки

Площадь разработки по этапу S=   98   м2*

Примечание 1: В состав документации на дизайн-проект не входят рабочие проекты по следующим разделам: инженерные расчеты нагрузок конструкций, расчеты силовой электрической части, расчеты по вентиляции, отоплению, канализации и кондиционированию (выполняются по дополнительному соглашению). 
Примечание 2: Согласование с Заказчиком и подготовка проектной документации осуществляется с учетом имеющихся для Помещения проектов (при условии их своевременной передачи Исполнителю): отопления, вентиляции, кондиционирования, системы «умный дом», акустической системы, домашнего кинотеатра, встраиваемого пылесоса, разработанных третьими лицами.

Этап V. «Комплектация» *
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Спецификация отделочных материалов, мебели и оборудования с указанием количества, стоимости, контактов поставщика.

Площадь разработки по этапу S=   98   м2*

* в состав работ не входят выезды с Исполнителем в салон поставщиков для подбора материалов, мебели и оборудования. Данные выезды оплачиваются отдельно, согласно тарифам студии, из расчета 10 000  
(десять тысяч) рублей за выезд, длительностью до от 3-6 часов за выезд (1–3 салона за выезд). 

График выполнения работ

I. Этап – «Планировочное решение» Срок проведения работ: 10 рабочих дней
II. Этап – «Концептуальное решение» Срок проведения работ: 15 рабочих дней

III. Этап – «3D - визуализация помещений» Срок проведения работ: 15 рабочих дней

IV. Этап – «Рабочая документация» Срок проведения работ: 15 рабочих дней

V. Этап – «Комплектация» Срок проведения работ: 10 рабочих дней


Примечание 1: По соглашению Сторон работы могут быть завершены досрочно.  
Примечание 2: согласно п.3.6. Рабочие дни, в течение которых документация
находится на рассмотрении у Заказчика, не входят в срок выполнения работ, определенный п. 3.2.  



Заказчик /_______________________/	Исполнитель /_______________/ 
	Ф.И.О. Заказчика	Ф.И.О. Исполнителя 




